应用服务器安全接入系统配置教程（以SVN为例）

1. 环境

svn访问地址：https://192.168.253.129/svn/

绿盾服务器：192.168.253.128

应用服务器安全接入系统服务器（网关）：

192.168.253.128

终端准入端口——udp:30098 tcp:30099

1. 操作步骤
2. 配置绿盾控制台——配置终端接入应用服务器安全接入系统地址

192.168.253.128：30081

UDP:30098

TCP:30099

1. 配置应用服务器安全接入系统

（1）配置应用服务器（svn) 192.168.253.129：443


（2）配置代理服务器 192.168.253.128: 12001 （端口需要大于12000）

（3）配置绿盾服务器 192.168.253.128：20080

（3）同步用户——把绿盾服务器的用户同步到网关

（4）把代理服务器分配给用户

1. 完成配置
2. 配置绿盾控制台



1. 配置应用服务器安全接入系统
2. 配置应用服务器（svn) 192.168.253.129：443



只需要填名称，ip，端口，别的默认

1. 配置代理服务器端口 192.168.253.128: 12001 （端口需要大于12000）



1. 配置绿盾服务器 192.168.253.128：20080



1. 同步用户——把绿盾服务器的用户同步到网关



1. 把代理服务器分配给用户 